GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

Sicheres Bedienen

*Neue Not-Halt-Schalter der Baureihe Shortron connect*

Mehr Sicherheit und bessere Sichtbarkeit – das bietet der neue Not-Halt FRVKDOO\_C113 von GEORG SCHLEGEL. Dank der beleuchteten Zustandsanzeige ist der Betriebsstatus jederzeit klar erkennbar. Wie bei allen „connect“-Baureihen sind die neuen Befehlsgeräte mit einem integrierten M12-Anschluss ausgestattet.

Der FRVKDOO\_C113 mit aktiv/inaktiv-Zustandsanzeige wurde speziell für modulare Anlagen und mobile Anwendungen entwickelt. Sobald der Not-Halt aktiv ist, leuchtet das Betätigungselement in roter Farbe, wie es die Norm EN ISO 13850 vorschreibt. Dadurch wird der Not-Halt im Produktionsbetrieb sofort wahrgenommen und kann im Ernstfall schnell betätigt werden.

Ist die Maschine oder ein Anlagenteil nicht aktiv, bleibt der Not-Halt unbeleuchtet. Dank des grauen Farbtons wird eine versehentliche Betätigung verhindert – ein entscheidender Vorteil für eine sichere und effiziente Arbeitsumgebung.

Effizienzsteigerung

Durch die integrierte aktiv/inaktiv-Zustandsanzeige entfällt die Notwendigkeit, inaktive Maschinen oder Anlagen abzudecken oder aus der Produktionslinie zu entfernen – ein entscheidender Vorteil gegenüber Not-Halt-Schaltern ohne Beleuchtung.

Den Not-Halt gibt es auch als Version ohne Vorwiderstand (FRVKDOO\_R0\_C113). Beide Varianten sind ausgestattet mit 2 Öffnern und einem 5-poligen M12-Anschluss, A-kodiert. Die Betriebsbemessungsspannung beträgt 24 V AC/DC und der Bemessungsbetriebsstrom 2 A AC/DC.

Wie bei allen „connect“-Baureihen von SCHLEGEL sind die neuen Befehlsgeräte mit einem integrierten M12-Anschluss ausgestattet, der eine schnelle und einfache Montage nach dem Plug&Work-Prinzip ermöglicht.

Bildmaterial

Bildunterschrift: Die Baureihe Shortron connect mit integriertem M12-Anschluss wurde erweitert. Foto: SCHLEGEL

Foto 1:



Leserkontakt:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

Pressekontakt:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.

Über die SCHLEGEL GmbH & Co. KG

Der Name SCHLEGEL steht für Innovation, Qualität und Design. 1945 gegründet, ist SCHLEGEL heute ein weltweit agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Vertriebsniederlassungen in USA, China, Österreich und Singapur sowie Export in über 80 Ländern auf fünf Kontinenten. Die Kernkompetenzen: Entwicklung und Produktion von Befehlsgeräten, Meldeleuchten und Reihenklemmen. Erweitert wird das Produktportfolio mit Bussystemen, Gehäusen, Endschaltern, Bedientableaus und Funktionsbausteinen. Einen hohen Anspruch bei der Entwicklung neuer Produkte stellt SCHLEGEL an das Design. Mehr als 100 nationale und internationale Awards bestätigen die hohe Designkompetenz des Unternehmens, darunter der iF Design Award, der Red Dot Award, Good Design Award oder der German Design Award.